Author: user

Гибкие диски

Гибкие диски довольно длительное время были неотъемлемой частью персонального компьютера. Сначала наибольшую популярность имели гибкие диски формата 8 дюймов, потом 5,25, и под конец — 3,5. Последняя модификация дожила до наших дней, и дисководы этого формата имеются в каждом современном компьютере.
На рис. показана одна из моделей дисковода 3,5-дюймовых гибких дисков. Практически все подобные дисководы выглядят одинаково и различаются только электронными компонентами, которые в них установлены. Гибкий диск (рис. 9.2) очень просто вставляется в щель, прикрытую пластмассовой шторкой, надо только аккуратно, без усилий, вдвинуть его до упоpa, чтобы раздался щелчок фиксатора, когда магнитные головки опускаются на поверхность диска. Заметим, что вставляется диск в положении, когда этикетка на нем сверху, другой стороной его не вставить. Чтобы вытащить гибкий диск из дисковода, надо нажать до упора расположенную справа кнопку.

Для индикации, что процессор проводит операции ввода/вывода, на дисководе имеется светодиод.

5,25 дюйма

По углам корпуса 3,5-дюймового гибкого диска расположены два отверстия. Одно из них, снабженное пластмассовой шторкой, предназначено для включения механизма защиты от записи. Когда отверстие закрыто, то на гибкий диск можно записывать любую информацию. Если его открыть, то данные с гибкого диска можно только читать, а при попытке осуществления записи операционная система выдаст сообщение об ошибке записи на защищенный диск.

3,5 дюйма

ГУО «Гимназия №1 им. К. Калиновского г. Свислочь»

Хранение информации в компьютере

Выполнила Жук Мирия

Свислочь
2011

Любая информация в компьютере хранится виде цифровых кодов- последовательности цифр 0 и 1, т. е. цифровой форме.

Оперативная память служит для временного хранения информации. В оперативной памяти информация хранится только во время работы компьютера. В оперативную память загружаются программы, с которыми пользователь работает в настоящий момент. При выключении компьютера информация из оперативной памяти стирается.
Для долговременного хранения информации используются цифровые носители: магнитные и лазерные диски, флэш– накопители.

Диски

Магнитные

Съёмные

Лазерные

жесткие

Гибкие

Флэш-память

DVD

Дисковод-это устройство для считывания и записи информации на дискеты. Для чтения и записи информации на лазерные диски служат устройства CD-ROM, DVD -ROM.
В жестких дисках и флэш-накопителях устройство для записи и считывания данных находится в одной корпусе с носителем.
Жесткий диск(винчестер)иногда разбивают на несколько логических частей (дисков). Каждый логических диск винчестера, дисководы для дискет и лазерных дисков имеют имена.
А:-имя дисковода для гибких дискет. С:-имя первого диска винчестера. (Если их три, то имена дисков винчестера С:,D:, E:.) Следующий букву после всех разделов винчестера получает дисковод для лазерных дисков, следующую- флэш-память.

CD-R

CD-RW